|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ РАЗБОРКИ-СБОРКИ ВЕДУЩИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ 6520,6460**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб)** |
| **1** | **ПСНК%2027313** | **ПСНК 27313** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 27313 Масса,кг:12,8. Применять с СНК 00 000** | **22126** |
| **2** | **ПСНК%207217** | **ПСНК 7217** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 7217 Масса,кг:11,4. Применять с СНК 00 000** | **12659** |
| **3** | **ПСНК%207520** | **ПСНК 7520** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 7520 Масса,кг:9,3. Применять с СНК 00 000** | **6029** |
| **4** | **ПСНК%207613** | **ПСНК 7613** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 7613 Масса,кг:11,33. Применять с СНК 00 000** | **22753** |
| **5** | **ПСНК%207615** | **ПСНК 7615** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 7615 Масса,кг:12,5. Применять с СНК 00 000** | **26709** |
| **6** | **ПСНК%207723** | **ПСНК 7723** | **Приспособ. для снятия наруж. кольца подшип. 7723**  **Масса,кг:9,52. Применять с СНК 00 000** | **7857** |
| **7** | **СНК** | **СНК 00 000** | **Съемник для наружных колец подшипников**  **(Применять с приспособлениями ПСНК)**  **Масса,кг:6,17** | **38495** |
| **8** | **ПСВК 7516  комплект прайс** | **ПСВК 7516** | **Приспособ. для снятия внутр. кольца подшип. 7516. Для снятия внутр.кольца использовать: И801.01.100 и И801.01.012-01 Масса,кг: 11,6.** | **42423** |
| **9** | **ПСВК 42206 00 010 СБ прайс** | **ПСВК 42206** | **Приспособ. для снятия внутр. кольца подшип. 42206. Применять с ПСВК 7516 в комплектации как для внутр.кольца 7516. Масса,кг: 2.** | **41305** |
| **10** | **ПСВК 7217 прайс** | **ПСВК 7217** | **Приспособ. для снятия внутр. кольца подшип. 7217. Применять с ПСВК 7516, использовать: И801.01.100-01 и И801.01.012-04. Масса,кг: 2,9.** | **17706** |
| **11** | **ПСВК 7723 прайс** | **ПСВК 7723** | **Приспособ. для снятия внутр. кольца подш. 7723. Применять с ПСВК 7516 в комплектации как для внутр.кольца 7516. Масса,кг: 5,3.** | **18006** |
| **12** | **КР%20086** | **КР 086** | **Ключ регулировочный гайки полуоси Масса,кг:0,3** | **3819** |
| **13** | **КР%20040%20000** | **КР 040** | **Ключ регулировочный гайки подшип. дифференциала Масса,кг: 1,4** | **4420** |
| **14** | **ОЗВК%201042924** | **03ВК 1042924** | **Оправка для запрессов. внутр. кольца подшип. 1042924 Масса,кг:4,1** | **10040** |
| **15** | **ОЗВК%2027313** | **03ВК 27313** | **Оправка для запрессовки внутр. кольца подшип. 27313 Масса,кг:3,34** | **6493** |
| **16** | **ОЗВК%2042206** | **03ВК 42206** | **Оправка для запрессовки внутр. кольца подшип. 42206 Масса,кг:1,17** | **5320** |
| **17** | **ОЗВК%207217** | **03ВК 7217** | **Оправка для запрессовки внутр. кольца подшип. 7217 Масса,кг:2,9** | **9139** |
| **18** | **ОЗВК%207516** | **03ВК 7516** | **Оправка для запрессовки внутр. кольца подшип. 7516 Масса,кг:2,21** | **7366** |
| **19** | **ОЗВК%207615** | **03ВК 7615** | **Оправка для запрессовки внутр. кольца подшип. 7615 Масса,кг:4,6** | **7366** |
| **20** | **ОЗМ%2000%20000** | **03М 00 000** | **Оправка для запрессовки манжеты Масса,кг:3,5** | **12495** |
| **21** |  | **03М 40 000** | **Оправка для запрессовки манжеты (168х142х15) (65115-3104018) (ступица заднего моста авт.КАМАЗ – 6520; – 6522) масса, кг: 4,62** | **16325** |
| **22** |  | **ОЗМ 700001 000** | **Оправка для запрессовки манжеты 700001 (170х140х14) (700001, CASSET14)**  **масса, кг: 4,39** | **10815** |
| **23** | **ОЗНК%2027313** | **03НК 27313** | **Оправка для запрессовки наруж. кольца подшип. 27313 Масса,кг:3,26** | **6493** |
| **24** | **ОЗНК%2042206** | **03НК 42206** | **Оправка для запрессовки наруж. кольца подшипника 42206 Масса,кг:1,56** | **4420** |
| **25** | **ОЗНК%207217** | **03НК 7217** | **Оправка для запрессовки наруж. кольца подшип. 7217 Масса,кг:6,58** | **10449** |
| **26** | **ОЗНК%207615** | **03НК 7613** | **Оправка для запрессовки наруж. кольца подшип. 7613 Масса,кг:4,68** | **11813** |
| **27** | **ОЗНК%207615** | **03НК 7615** | **Оправка для запрессовки наруж. кольца подшип. 7615**  **Масса,кг:4,68** | **11813** |
| **28** | **МАД804** | **МАД 804.40.256** | **Приспособление для снятия ступиц колес Масса,кг:19,2** | **82883** |
| **29** | **набор** | **И801.11.000** | **Спец.ключ для регулировки подшипников ступиц «тяжелых» ведущих мостов** | **11813** |
| **30** | **Без имени-2** | **Б 6520-2402269** | **Ключ гайки крепления фланца ведущего вала главной передачи (56мм)** | **2724** |
| **31** | **Без имени-1** | **КС 6520-3103077** | **Ключ ступичный** | **5695** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **497769** |